Перечень защитных средств для штатного электрика школы

На основании Правил ПУЭ, NE1-02:2019 и норм электробезопасности для образовательных учреждений.
Данный список может использоваться для закупок, составления актов приёмки, служебных записок или внутренней отчетности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование средства | Кол-во | Примечание |
| 1 | Диэлектрические перчатки до 1000 В | 1 пара | Срок поверки — 6 мес. |
| 2 | Диэлектрический коврик (толщ. ≥ 6 мм) | 1 шт | Укладка перед щитом |
| 3 | Отвёртка изолированная (до 1000 В) | 2 шт | Крестовая и плоская |
| 4 | Пассатижи с изолирующей ручкой | 1 шт | С допуском до 1000 В |
| 5 | Нож электромонтажный изолированный | 1 шт | Желательно с фиксатором |
| 6 | Индикатор напряжения (контактный) | 1 шт | Обязателен по ПУЭ |
| 7 | Индикатор бесконтактный (220–1000 В) | 1 шт | Удобен в быту |
| 8 | Знаки безопасности ("Не включать", "Заземлено") | 3–5 шт | На гибком основании или пластике |
| 9 | Каска диэлектрическая | 1 шт | При работах в щите, на высоте |
| 10 | Очки защитные | 1 шт | При демонтаже старых автоматов |
| 11 | Аптечка первой помощи (электрощитовая) | 1 компл. | Для ожогов и порезов |
| 12 | Сумка или ящик для хранения средств | 1 шт | Можно подписать “ОЗП” |

## Дополнительно (по мере необходимости):

- Штанга изолирующая оперативная (до 1000 В)

- Переносное заземление

- Табличка "Работает человек" на магните или липучке

## Формулировка для служебной записки или акта:

В целях обеспечения соблюдения требований электробезопасности, прошу рассмотреть возможность закупки и предоставления штатному электрику школы следующего перечня средств индивидуальной защиты и контроля. Отсутствие перечисленных позиций создаёт риск нарушения правил безопасной эксплуатации электроустановок в образовательном учреждении.